           =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

                         Adaptec Easy CD Creator 3.5

                    (c) Copyright Adaptec, Inc. 1995-1998

           =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Introduzione a Adaptec Easy CD Creator
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Il presente file LEGGIMI contiene le seguenti informazioni:


  o  DISINSTALLAZIONE
  o  REALIZZAZIONE DI CD-ROM AVVIABILI
  o  INDIVIDUAZIONE ED ELIMINAZIONE DEI PROBLEMI GENERALI IN WINDOWS 95/NT 


=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
INSTALLAZIONE E DISINSTALLAZIONE
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

  Per disinstallare il programma in Windows 95 o NT 4.0:

     Utilizzare la funzione di disinstallazione standard
     "Installazione applicazioni" nel Pannello di controllo.


=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
REALIZZAZIONE DI CD-ROM AVVIABILI
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

  AVVERTENZA: La realizzazione di CD-ROM avviabili è un'operazione riservata 
  agli utilizzatori esperti, in quanto richiede conoscenze sui processi di 
  realizzazione di dischetti avviabili e di scrittura e modifica dei file DOS
  CONFIG.SYS ed/o AUTOEXEC.BAT.

  Adaptec Easy CD Creator consente di realizzare CD dai quali avviare il 
  sistema, ma non tutti i sistemi prevedono la possibilità d'avvio da CD-ROM.
  Ecco che cosa occorre:

    1.  Se il computer è dotato di unità CD-ROM verificare le impostazioni 
        del BIOS del sistema per vedere se sia possibile abilitare la 
        possibilità di avviamento da CD-ROM. La maggior parte dei sistemi 
        Pentium (o superiori) prevedono questa possibilità.

    2.  Se l'unità CD-ROM è collegata ad un adattatore per host SCSI, e se 
        quest'ultimo è dotato di BIOS, consultare la documentazione 
        dell'adattatore per vedere se è prevista la possibilità d'avvio da 
        CD-ROM.

  Adaptec Easy CD Creator realizza i CD-ROM avviabili copiandovi il contenuto
  d'un dischetto avviabile, che viene letto al momento dell'avvio del 
  sistema. Nella maggior parte delle configurazioni l'unità CD-ROM è 
  accessibile come drive A:, mentre l'unità floppy passa automaticamente da 
  A: a B:.

  Quando si avvia il sistema da CD-ROM, il drive A: visualizza solamente i 
  file contenuti nel dischetto d'avvio originario, mentre i file aggiunti al 
  layout del CD con Easy CD Creator non vengono visti. Per poter vedere il 
  contenuto del CD-ROM è necessario scrivere opportunamente i file CONFIG.SYS
  ed AUTOEXEC.BAT che si trovano nella directory principale del 
  dischetto/CD-ROM avviabile.

  Le modalità di scrittura dei file CONFIG.SYS ed AUTOEXEC.BAT dipendono dal 
  sistema da cui si prevede di effettuare l'avvio. Di solito il file 
  CONFIG.SYS contiene le istruzioni per caricare il driver CD-ROM del DOS, 
  mentre il file AUTOEXEC.BAT contiene le istruzioni per caricare le 
  estensioni DOS per CD-ROM della Microsoft (MSCDEX.EXE).

  Per sapere come procedere per caricare il driver CD-ROM del DOS e 
  MSCDEX.EXE consultare la documentazione del computer. Prima di realizzare 
  un CD-ROM avviabile verificare la configurazione con il dischetto 
  avviabile. Se il sistema si avvia regolarmente dal dischetto ed assegna una
  lettera d'identificazione all'unità CD-ROM è possibile procedere alla 
  realizzazione d'un CD-ROM avviabile.

  SUGGERIMENTO: Quando si aggiungono le righe ai file CONFIG.SYS ed/o
  AUTOEXEC.BAT non si devono utilizzare percorsi di ricerca fissi.
  Ad esempio:

        Riga consigliata: device=aspicd.sys /d:aspicd0

        Riga sconsigliata: device=a:\aspicd.sys /d:aspicd0

  A questo punto si sa come procedere per preparare un dischetto con i file 
  necessari per poter realizzare un CD-ROM avviabile e quali sistemi 
  prevedono l'avvio da CD-ROM, per cui non resta che farsi un'idea di come 
  Easy CD Creator realizza i CD-ROM avviabili.

  Avviare Easy CD Creator e cliccare su Annulla se appare l'opzione
  Autocomposizione. Procedere come segue:

    1.)  Cliccare sull'opzione di menu "File" 
    2.)  Cliccare sull'opzione di menu "Proprietà layout CD" 
    3.)  Quando appare la finestra "Proprietà layout CD" cliccare sulla 
         scheda "Impostazioni dati"
    4.)  Se il File System non è impostato su "ISO9660" modificarlo in 
         "ISO9660"
    5.)  Cliccare sulla casella di controllo "Avviabile" per abilitare 
         l'avvio da CD-ROM 
    6.)  Cliccare sul pulsante "OK" nella parte inferiore della finestra 
         "Proprietà layout CD"

  Terminate queste semplici operazioni, Easy CD Creator chiede di introdurre 
  il dischetto avviabile nell'unità floppy. Il contenuto del dischetto viene 
  quindi copiato sul computer e memorizzato nel layout CD.

  A questo punto è possibile utilizzare normalmente Easy CD Creator.
  Selezionare e trascinare file e cartelle nel layout. Dopo aver terminato il
  layout, selezionare l'opzione "Crea CD" per realizzare il CD-ROM avviabile. 

  Una volta realizzato il CD caricarlo sul sistema per il quale è stato 
  previsto. Verificare che l'avvio da CD-ROM sia abilitato, introdurre il CD 
  avviabile nell'unità CD-ROM e riavviare il sistema.
  Se tutto funziona regolarmente il contenuto del dischetto avviabile viene 
  visto come drive A: e quello del layout di CD come drive X: (dove X: 
  dipende dalla configurazione di MSCDEX.EXE nel file AUTOEXEC.BAT).


=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
INDIVIDUAZIONE ED ELIMINAZIONE DEI PROBLEMI GENERALI IN WINDOWS 95/NT
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

  o  Alcuni masterizzatori sono dotati di estrazione audio solo a 1x.

  o  Se si seleziona "Annulla" durante la riproduzione di prova di un disco 
     Disc at Once, Easy CD Creator potrebbe non restituire immediatamente il 
     controllo. Sono pochi i drive che presentano questo problema, dovuto al 
     fatto che non restituiscono tempestivamente il controllo ad Easy CD 
     Creator.

  o  Non tutte le unità CD-ROM supportano l'estrazione audio digitale.
     Se non è possibile estrarre l'audio dall'unità CD-ROM Easy CD Creator lo
     segnala.  
     In  tal caso si consiglia di utilizzare il masterizzatore per 
     l'estrazione audio.

  o  Se si copiano CD o tracce audio da un'unità CD-ROM ATAPI, si può 
     verificare l'incompleto riempimento del buffer nel caso in cui l'unità 
     CD-ROM non sia abbastanza veloce da tenere il passo del masterizzatore.
     In una simile eventualità è necessario ridurre ad 1 la velocità di 
     scrittura, oppure memorizzare prima i dati sul disco fisso. 