           =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

                         Adaptec Easy CD Creator 3.5

                    (c) Copyright Adaptec, Inc. 1995-1998

           =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

=-=-=-=-=
Bienvenue
=-=-=-=-=

Ce fichier contient les sections suivantes :


  o  DESINSTALLATION
  o  CREATION D'UN CD-ROM AMORCABLE
  o  PROBLEMES GENERAUX SOUS WINDOWS 95/NT


=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
INSTALLATION ET DESINSTALLATION
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

  Pour désinstaller le logiciel sous Windows 95 ou NT 4.0 :

     Utilisez la fonction de désinstallation standard "Ajout/Suppression de 
     programmes" accessible à partir du Panneau de configuration.


=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
CREATION D'UN CD-ROM AMORCABLE
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

  AVERTISSEMENT : La création d'un CD-ROM amorçable est réservée aux 
  utilisateurs confirmés. Pour créer ce type de CD-ROM, vous devez savoir 
  créer une disquette d'amorce, et créer et modifier les fichiers CONFIG.SYS 
  et/ou AUTOEXEC.BAT du DOS.

  Adaptec Easy CD Creator vous permet de créer des CD-ROM à partir desquels 
  vous pouvez démarrer votre système. Toutefois, tous les systèmes ne 
  prennent pas en charge l'amorçage à partir d'un CD-ROM. Voici ce que vous 
  devez faire pour vous assurer que votre système permet la création de 
  CD-ROM amorçables:

    1.)  Si votre ordinateur est équipé d'un lecteur de CD-ROM interne, 
         vérifiez dans les paramètres de votre système BIOS si vous pouvez 
         activer la prise en charge de CD-ROM amorçables. C'est le cas pour 
         la plupart des systèmes à processeur Pentium (ou ultérieur).

    2.)  Si votre lecteur de CD-ROM est connecté à un adaptateur SCSI ayant 
         son propre BIOS sur la carte, consultez la documentation de votre 
         adaptateur pour vérifier si elle prend en charge l'amorçage à partir 
         d'un CD-ROM.

  Avec Easy CD Creator d'Adaptec, vous pouvez créer un CD-ROM amorçable en 
  copiant le contenu d'une disquette d'amorce sur un CD. Lorsque vous 
  démarrez le système à partir du CD-ROM, le contenu exact de la disquette 
  est lu par votre lecteur de CD-ROM. Dans la plupart des configurations, le 
  lecteur de CD-ROM sera accessible sous le nom de lecteur A:, tandis que le 
  nom de votre lecteur de disquette passera de A: à B:.

  Lorsque vous démarrez le système à partir d'un CD-ROM, le lecteur A: 
  n'affiche que le contenu correspondant à la disquette d'amorce. Vous ne 
  voyez aucun des fichiers ajoutés à la structure de CD à l'aide d'Easy 
  CD Creator.
  Pour voir le contenu du CD-ROM, vous devez placer des informations 
  appropriées dans les fichiers CONFIG.SYS et AUTOEXEC.BAT du répertoire 
  racine de votre disquette / CD-ROM amorçable.

  Le contenu des fichiers CONFIG.SYS et AUTOEXEC.BAT doit correspondre aux 
  caractéristiques du système sur lequel vous comptez effectuer l'amorçage.
  Le fichier CONFIG.SYS contient généralement les instructions pour charger 
  votre lecteur de CD-ROM DOS, tandis que le fichier AUTOEXEC.BAT contient 
  les instructions pour charger les extensions de CD-ROM DOS de Microsoft (à 
  savoir, MSCDEX.EXE).

  Consultez la documentation de votre système pour savoir comment charger le 
  pilote de votre lecteur de CD-ROM DOS et le fichier MSCDEX.EXE. Il est 
  préférable de tester cette configuration avec votre disquette d'amorce 
  avant de créer un CD-ROM amorçable. Si votre système cible s'amorce 
  correctement avec la disquette et assigne une lettre au lecteur de CD-ROM 
  qui y est installé, vous pouvez créer un CD-ROM amorçable.

  CONSEIL :  Lorsque vous ajoutez les lignes aux fichiers CONFIG.SYS et/ou
             AUTOEXEC.BAT, n'utilisez pas de chemins d'accès fixes. Par 
             exemple :

             Entrée recommandée :  device=aspicd.sys /d:aspicd0

             Non recommandée :     device=a:\aspicd.sys /d:aspicd0

  Vous savez maintenant comment préparer une disquette avec les fichiers 
  nécessaires pour créer un CD-ROM amorçable. Vous avez également appris 
  quels systèmes prennent en charge des CD-ROM amorçables. Voyons à présent 
  comment Easy CD Creator crée un CD-ROM amorçable.

  Lancez Easy CD Creator et cliquez sur Annuler si l'Assistant s'affiche.
  Procédez de la manière suivante :

    1.)  Cliquez sur le menu "Fichier".
    2.)  Cliquez sur l'option "Propriétés de la structure du CD".
    3.)  Lorsque la fenêtre "Propriétés de la structure du CD" s'affiche, 
         cliquez sur l'onglet "Paramètres des données".
    4.)  Sélectionnez le système de fichiers "ISO9660" si ce n'est déjà fait.
    5.)  Cliquez sur la case à cocher "Amorçable" pour activer la prise en 
         charge d'un CD-ROM amorçable.
    6.)  Cliquez sur le bouton "OK" dans le bas de la fenêtre "Propriétés de 
         la structure du CD".

  Lorsque vous avez effectué ces opérations, un message d'Easy CD Creator 
  vous invite à insérer votre disquette amorçable dans votre lecteur de 
  disquettes. 
  Le contenu de la disquette est ensuite copié sur votre système et 
  enregistré dans la structure de votre CD-ROM.

  A présent, utilisez Easy CD Creator comme vous le faites habituellement. 
  Faites glisser les fichiers et les dossiers pour les déposer dans la 
  structure du CD-ROM. Lorsque celle-ci est prête, cliquez sur l'option 
  "Créer un CD" pour créer votre CD-ROM amorçable.

  Lorsque le CD est créé, vous pouvez l'utiliser sur le système de votre 
  choix. 
  Assurez-vous que la prise en charge d'un CD-ROM amorçable est activée sur 
  le système en question, insérez le CD amorçable dans le lecteur de CD-ROM 
  et redémarrez le système. Si tout se passe bien, le contenu de la disquette 
  d'amorce s'affiche sous le lecteur A: et celui de la structure du CD-ROM 
  sous le lecteur X: (où X: représente une lettre déterminée par la façon 
  dont vous avez configuré MSCDEX.EXE dans votre fichier AUTOEXEC.BAT).


=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
PROBLEMES GENERAUX SOUS WINDOWS 95/NT
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

  o  Certains graveurs de CD-R/CD-RW ne peuvent effectuer l'extraction audio 
     qu'à la vitesse "1x".

  o  Si vous cliquez sur "Annuler" lors d'un test d'exécution sur un Disque 
     entier, il se peut qu'Easy CD Creator ne vous redonne pas la main 
     immédiatement. Ce problème se présente sur quelques lecteurs qui ne 
     rendent pas rapidement la main à Easy CD Creator.

  o  L'extraction audionumérique n'est pas prise en charge par tous les 
     lecteurs de CD-ROM. Si l'extraction audio n'est pas disponible sur votre
     lecteur de CD-ROM, un message d'Easy CD Creator vous le signalera. Dans 
     ce cas, nous vous recommandons d'utiliser votre graveur de CD-R/CD-RW 
     pour l'extraction audio.

  o  Si vous copiez des CD-ROM ou des plages audio à partir d'un lecteur de 
     CD-ROM ATAPI, des problèmes de mémoire tampon peuvent se présenter dans 
     le cas où votre lecteur de CD-ROM est moins rapide que votre graveur de 
     CD-R/CD-RW. Essayez alors de réduire votre vitesse d'écriture à "1x" 
     ou placez d'abord les données à copier sur votre disque dur.

