           =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

                         Adaptec Easy CD Creator 3.5

                    (c) Copyright Adaptec, Inc. 1995-1998

           =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Willkommen bei Adaptec Easy CD Creator
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Diese README-Datei enthält Informationen zu folgenden Themen:


  o  DEINSTALLATION
  o  ERSTELLEN EINER STARTFÄHIGEN CD-ROM
  o  ALLGEMEINE FEHLERBEHEBUNG IN WINDOWS 95/NT


=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
INSTALLATION UND DEINSTALLATION
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

  So deinstallieren Sie das Programm unter Windows 95 oder NT 4.0:

     Verwenden Sie die Option "Software" in der Systemsteuerung. Dies ist die
     Standardfunktion zur Deinstallation von Programmen.


=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ERSTELLEN EINER STARTFÄHIGEN CD-ROM
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

  WARNUNG: Eine startfähige CD-ROM sollte nur von erfahrenen Benutzern 
  erstellt werden. Voraussetzung für diese Operation sind Kenntnisse in der
  Erstellung startfähiger Disketten und in der Bearbeitung der DOS-Dateien
  CONFIG.SYS und/oder AUTOEXEC.BAT.

  Mit Adaptec Easy CD Creator können Sie CDs erstellen, von denen Sie Ihr
  System starten können. Das Starten von CD-ROM wird jedoch nicht von allen
  Systemen unterstützt. Folgende Komponenten sind hierfür erforderlich:

    1.)  Wenn Ihr Computer über ein integriertes CD-ROM-Laufwerk verfügt,
         überprüfen Sie in den BIOS-Einstellungen Ihres Systems, ob Sie die 
         Unterstützung für startfähige CD-ROMs aktivieren können.
         Die meisten Systeme der Pentium-Klasse (oder höher) unterstützen
         diese Funktion.

    2.)  Wenn Ihr CD-ROM-Laufwerk an einen SCSI-Hostadapter angeschlossen ist
         und dieser SCSI-Hostadapter über ein eigenes BIOS auf der Platine 
         verfügt, lesen Sie in der Dokumentation zu Ihrem Hostadapter nach, 
         ob der Adapter das Starten von einer CD-ROM unterstützt.

  Adaptec Easy CD Creator erstellt eine startfähige CD-ROM, indem der Inhalt
  einer startfähigen Diskette auf CD kopiert wird. Wenn Sie von der CD-ROM
  starten, wird der exakte Inhalt Ihrer Diskette auf dem CD-ROM-Laufwerk
  angezeigt. In den meisten Konfigurationen kann auf das CD-ROM-Laufwerk als
  Laufwerk A: zugegriffen werden, während der Buchstabe des Disketten-
  laufwerks automatisch von A: in B: geändert wird.

  Wenn Sie von CD-ROM starten, wird unter Laufwerk A: lediglich der Inhalt
  der Diskette aufgeführt. Die von Easy CD Creator zu Ihrem CD-Layout
  hinzugefügten Dateien werden nicht angezeigt. Um den gesamten CD-Inhalt
  einsehen zu können, müssen Sie die Dateien CONFIG.SYS und AUTOEXEC.BAT, die
  im Stammverzeichnis Ihrer startfähigen Diskette / CD-ROM abgelegt sind,
  korrekt erstellen.

  Die Erstellung der Dateien CONFIG.SYS und AUTOEXEC.BAT ist vom System
  abhängig, von dem Sie starten möchten. Die Datei CONFIG.SYS enthält 
  normalerweise die Anweisungen zum Laden des DOS-CD-ROM-Treibers, während 
  die Datei AUTOEXEC.BAT die Anweisungen zum Laden der DOS-CD-ROM-
  Erweiterungen von Microsoft (d. h. MSCDEX.EXE) enthält.

  Das richtige Verfahren zum Laden Ihrer DOS-CD-ROM-Treiber und der Datei
  MSCDEX.EXE können Sie in der Dokumentation zu Ihrem System nachlesen.
  Testen Sie diese Konfiguration zunächst mit Ihrer startfähigen Diskette,
  bevor Sie eine startfähige CD-ROM erstellen. Wenn Ihr Zielsystem von der
  Diskette einwandfrei startet und dem CD-ROM-Laufwerk des Systems einen
  Laufwerkbuchstaben zuweist, können Sie eine startfähige CD-ROM erstellen.

  TIP:  Verwenden Sie beim Einfügen von Zeilen in die Dateien CONFIG.SYS
        und/oder AUTOEXEC.BAT keine festen Pfade. Beispiel:

        Empfohlener Eintrag:  device=aspicd.sys /d:aspicd0

        Nicht empfohlen:    device=a:\aspicd.sys /d:aspicd0

  Sie haben erfahren, wie eine Diskette mit den zur Erstellung einer 
  startfähigen CD-ROM erforderlichen Dateien vorbereitet wird. Darüber hinaus
  haben Sie erfahren, welche Systeme startfähige CD-ROMs unterstützen.
  Als nächstes wird erläutert, wie Easy CD Creator eine startfähige CD-ROM
  erstellt.

  Starten Sie Easy CD Creator, und klicken Sie im Bildschirm
  "Adaptec Easy CD Creator - Assistent" auf "Abbrechen".
  Führen Sie die folgenden einfachen Schritte durch:

    1.)  Klicken Sie auf das Menü "Datei". 
    2.)  Klicken Sie auf die Menüoption "CD-Layout-Eigenschaften".
    3.)  Klicken Sie im Fenster "CD-Layout-Eigenschaften" auf das Register
         "Einstellungen für Daten".
    4.)  Ist unter "Dateisystem" nicht "ISO9660" angegeben, ändern Sie die
         Einstellung dahingehend.
    5.)  Klicken Sie auf das Kontrollkästchen "Startbar", um die 
         Unterstützung für startfähige CD-ROMs zu aktivieren.
    6.)  Klicken Sie unten im Fenster "CD-Layout-Eigenschaften" auf die
         Schaltfläche "OK".

  Nachdem Sie diese Schritte ausgeführt haben, fordert Easy CD Creator Sie
  zum Einlegen der startfähigen Diskette in das Diskettenlaufwerk auf. Der
  Inhalt der Diskette wird daraufhin auf Ihr System kopiert und im CD-Layout
  gespeichert.

  Verwenden Sie Easy CD Creator nun wie gewohnt. Ziehen Sie Dateien und 
  Ordner auf Ihr Layout, und legen Sie sie dort ab. Wenn Sie die Erstellung
  Ihres Layouts abgeschlossen haben, wählen Sie die Option "CD anlegen", um
  die startfähige CD-ROM zu erstellen.

  Gehen Sie mit der erstellten CD zu dem System, von dem Sie starten möchten.
  Vergewissern Sie sich, daß die Unterstützung für startfähige CD-ROMs auf
  diesem System aktiviert ist, legen Sie die startfähige CD in das CD-ROM-
  Laufwerk ein, und starten Sie das System neu. Sie sollten nun den Inhalt
  Ihrer startfähigen Diskette als Laufwerk A: und den Inhalt des CD-Layouts
  als Laufwerk X: sehen (X: ist von der Konfiguration von MSCDEX.EXE in der
  Datei AUTOEXEC.BAT abhängig).


=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ALLGEMEINE FEHLERBEHEBUNG IN WINDOWS 95/NT
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

  o  Einige CD-R-/CD-RW-Laufwerke können Audiodaten nur mit einfacher (1x)
     Geschwindigkeit extrahieren.

  o  Wenn Sie beim Testen einer Disc-At-Once-CD "Abbrechen" wählen, kann es 
     einen Augenblick dauern, bis Easy CD Creator Ihnen wieder die Steuerung 
     übergibt. Dieses Problem kann bei einigen wenigen Laufwerken auftreten,
     die die Steuerung nicht rechtzeitig an Easy CD Creator zurückgeben.

  o  Nicht alle CD-ROM-Laufwerke unterstützen die digitale Extraktion von
     Audiodaten. Easy CD Creator gibt eine Meldung aus, wenn keine Audiodaten
     vom CD-ROM-Laufwerk extrahiert werden können. In diesem Fall sollten Sie
     zum Extrahieren von Audiodaten Ihr CD-R-/CD-RW-Laufwerk verwenden.

  o  Beim Kopieren von CDs oder Audio-Tracks von einem ATAPI CD-ROM-Laufwerk
     kann es zu Pufferunterläufen kommen, wenn Ihr CD-ROM-Laufwerk langsamer
     ist als Ihr CD-R-/CD-RW-Laufwerk. Verringern Sie in diesem Fall die 
     Schreibgeschwindigkeit versuchsweise auf 1x, oder zwischen-speichern Sie
     die Daten zunächst auf der Festplatte.
