           =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

                         Adaptec Easy CD Creator 3.5

                    (c) Copyright Adaptec, Inc. 1995-1998

           =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Welkom bij Adaptec Easy CD Creator
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

In dit LEESMIJ-bestand vindt u de volgende informatie:
  o  INSTALLATIE ONGEDAAN MAKEN
  o  EEN OPSTARTBARE CD-ROM MAKEN
  o  ALGEMENE PROBLEEMOPLOSSING VOOR WINDOWS 95/NT


=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
INSTALLATIE EN INSTALLATIE ONGEDAAN MAKEN
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

  In Windows 95 of NT 4.0 maakt u de installatie als volgt ongedaan:

     Gebruik de standaardfunctie "Software" in het Configuratiescherm voor 
     het ongedaan maken van de installatie.


=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
EEN OPSTARTBARE CD-ROM MAKEN
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

  WAARSCHUWING: Het maken van een opstartbare CD-ROM is bedoeld voor ervaren 
  gebruikers. U dient te weten hoe u opstartbare diskettes moet maken en hoe 
  u de DOS-bestanden CONFIG.SYS en/of AUTOEXEC.BAT moet maken en wijzigen.

  Met behulp van Adaptec Easy CD Creator kunt u CD's maken die u kunt 
  gebruiken als opstartbare CD's. Niet alle systemen ondersteunen echter het
  opstarten vanaf CD-ROM's. Om te controleren of u opstartbare CD's kunt 
  maken op uw systeem, doet u het volgende: 

    1.)  Als uw computer beschikt over een ingebouwd CD-ROM-station, dient u 
         in de BIOS-instellingen te controleren of u de ondersteuning voor 
         opstartbare CD-ROM's kunt inschakelen. De meeste Pentium-systemen 
         (of hoger) ondersteunen deze functie.

    2.)  Als uw CD-ROM-station is aangesloten op een SCSI-hostadapter en als 
         de SCSI-hostadapter over een interne BIOS beschikt, dient u de 
         documentatie van uw hostadapter te raadplegen en te controleren of 
         het opstarten vanaf CD-ROM wordt ondersteund.

  Adaptec Easy CD Creator maakt een opstartbare CD-ROM door de inhoud van een
  opstartbare diskette naar de CD te kopiëren. Als u daarna van de CD-ROM af 
  opstart, wordt de exacte inhoud van de diskette op uw CD-ROM-station 
  weergegeven. In de meeste configuraties is het CD-ROM-station toegankelijk 
  als station A:, waarbij uw diskettestation automatisch wordt gewijzigd van 
  station A: in station B:.

  Als u van een CD-ROM af opstart, geeft uw station A: alleen de inhoud weer 
  die op uw diskette stond. U ziet geen van de bestanden die zijn toegevoegd 
  aan de CD-layout in Easy CD Creator. Als u de inhoud van de CD-ROM wilt 
  weergeven, dient u de bestanden CONFIG.SYS en AUTOEXEC.BAT die in de 
  hoofddirectory van uw opstartbare diskette/CD-ROM staan, op een juiste 
  manier aan te maken.

  De inhoud van de bestanden CONFIG.SYS en AUTOEXEC.BAT is afhankelijk van 
  het systeem waarvan u wilt opstarten. Het bestand CONFIG.SYS bevat 
  gewoonlijk de instructies voor het laden van uw DOS CD-ROM-stuurprogramma; 
  het bestand AUTOEXEC.BAT bevat de instructies bevat voor het laden van de 
  DOS CD-ROM-extensies van Microsoft (bijv., MSCDEX.EXE).

  Raadpleeg de documentatie van uw systeem voor de juiste wijze waarop u het 
  het DOS CD-ROM-stuurprogramma en MSCDEX.EXE dient te laden. Het is raadzaam
  deze configuratie te testen met een opstartbare diskette voordat u een 
  opstartbare CD-ROM aanmaakt. Als uw doelsysteem correct opstart met behulp 
  van de diskette en er wordt een stationsletter toegewezen voor het 
  CD-ROM-station op het desbetreffende systeem, kunt u een opstartbare CD-ROM
  aanmaken.

  TIP:  Als u regels toevoegt aan CONFIG.SYS en/of AUTOEXEC.BAT, maak dan 
        geen gebruik van vaste paden. Bijvoorbeeld:

        Aanbevolen ingang:  device=aspicd.sys /d:aspicd0

        Niet aanbevolen:    device=a:\aspicd.sys /d:aspicd0

  Tot nu toe hebt u geleerd hoe u een diskette moet voorbereiden met de 
  benodigde bestanden voor het maken van een opstartbare CD-ROM. 
  Tevens hebt u geleerd welke systemen opstartbare CD-ROM's ondersteunen. 
  Verder in deze tekst wordt uitgelegd hoe u met Easy CD Creator een 
  opstartbare CD-ROM maakt.

  Start Easy CD Creator en klik op Annuleren als de Wizard-optie wordt 
  weergegeven. Volg daarna de onderstaande, eenvoudige stappen:

    1.)  Klik op de menuoptie "Bestand".
    2.)  Klik op de menuoptie "Eigenschappen CD-layout".
    3.)  Als het venster "Eigenschappen CD-layout" wordt weergegeven, klikt u
         op de tab "Gegevensinstellingen".
    4.)  Stel het bestandssysteem in op "ISO9660", als dat nog niet het geval
         is.
    5.)  Klik op het selectievakje "Opstartbaar" om de ondersteuning voor 
         opstartbare CD-ROM's in te schakelen.
    6.)  Klik op de knop "OK" onderaan het venster "Eigenschappen CD-layout".

  Nadat u deze stappen hebt uitgevoerd, vraagt Easy CD Creator u de 
  opstartbare diskette in uw diskettestation te plaatsen. De inhoud van de 
  diskette wordt vervolgens naar uw systeem gekopieerd en opgeslagen in uw 
  CD-layout.

  U kunt Easy CD Creator verder normaal gebruiken. Met slepen en neerzetten 
  kunt u bestanden in uw layout plaatsen. Als u klaar bent met het 
  samenstellen van uw layout, kiest u de optie "CD maken" om uw opstartbare 
  CD-ROM te maken.

  Nadat de CD is gemaakt, neemt u deze mee naar het systeem waarvan u wilt 
  opstarten. Controleer of de ondersteuning voor opstartbare CD-ROM's is 
  ingeschakeld, plaats de opstartbare CD in uw CD-ROM-station en start het 
  systeem opnieuw op. Als alles naar behoren werkt, ziet u de inhoud van uw 
  opstartbare diskette als station A: en de inhoud van uw CD-layout als 
  station X: (waarbij X: wordt bepaald door de configuratie van MSCDEX.EXE in
  uw bestand AUTOEXEC.BAT).


=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ALGEMENE PROBLEEMOPLOSSING VOOR WINDOWS 95/NT
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

  o  Sommige CD-R/CD-RW-stations kunnen alleen audio-extractie uitvoeren met 
     een snelheid van 1x.

  o  Als u "Annuleren" selecteert tijdens het uitvoeren van een testcyclus 
     voor een CD-ineens, kan het gebeuren dat u niet direct de besturing 
     terugkrijgt van Easy CD Creator. Dit probleem doet zich voor bij een 
     aantal stations die de besturing pas na verloop van tijd teruggeven aan 
     Easy CD Creator.

  o  Niet alle CD-ROM-stations ondersteunen digitale audio-extractie. 
     Easy CD Creator geeft een bericht weer als audio-extractie vanaf uw 
     CD-ROM-station niet mogelijk is. In dat geval raden wij u aan om voor 
     audio-extractie het CD-R/CD-RW-station te gebruiken.

  o  Als u CD's of audiotracks kopieert met een ATAPI CD-ROM-station als 
     bron, kunnen er buffer-underruns optreden als uw CD-ROM-station niet 
     snel genoeg is om uw CD-R/CD-RW-station bij te houden. Als dit probleem
     zich voordoet, kunt u proberen om de schrijfsnelheid te verlagen tot 1x,
     of de gegevens eerst op uw vaste schijf te kopiëren.
